# Balance connectée WiFi — Résumé

## En une phrase

Un ESP32 lit une cellule de charge via un HX711 et publie le poids en temps réel sur une page web accessible depuis un smartphone connecté au WiFi de l'ESP32.

---

## Matériel

- ESP32 DevKit V1 (ESP-WROOM-32) alimenté en 5 V USB
- Module HX711 branché sur **3V3** (ne pas utiliser 5V — risque sur les GPIO)
- Cellule de charge 4 fils

---

## Fonctionnement réseau

- L'ESP32 crée un **point d'accès WiFi** `Balance-ESP32` (sans mot de passe)
- Un **portail captif** redirige automatiquement le smartphone vers la page de pesée
- La page se met à jour en **temps réel via SSE** (pas de rechargement)

---

## Calibration

Faite depuis la page web, sans toucher au code :

1. Vider la balance → bouton **Tare**
2. Poser une masse connue → saisir la valeur → bouton **Calibrer**
3. Le facteur est sauvegardé en NVS (survit aux redémarrages)

---

## Documents détaillés

| Document | Contenu |
|----------|---------|
| [Fiche projet complète](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20projet.md) | Câblage, alimentation, calibration, dépannage |
| [Code ESP32](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20code.cpp) | Code complet commenté |
| [Installation Arduino IDE](HX711%20ESP32%20-%20balance%20connectée%20WiFi%20-%20annexe%20installation%20Arduino%20IDE.md) | Pilote CP2102, bibliothèques, erreurs connues |
