---
title: "Brother DS-940DW : interface de gestion Web"
description: Pour accéder à l'interface de gestion Web (Web Based Management) du Brother DS-940DW
tags: []
date: 2026-02-27 10:10
lastmod: 2026-02-27 14:01
type:
  - article
category:
  - "[[Guide]]"
status: terminé
---

# Brother DS-940DW : interface de gestion Web

Pour accéder à l'interface de gestion Web (Web Based Management) du **Brother DS-940DW**, il faut d'abord comprendre que cette interface n'est accessible que via le **réseau** (Wi-Fi), et non via le câble USB (qui sert uniquement au transfert de données et à l'alimentation).

## 1. Basculer en mode Wi-Fi

Le DS-940DW possède un commutateur physique. Assurez-vous que le bouton sur le côté de l'appareil est positionné sur l'icône **Wi-Fi**.

## 2. Connecter le scanner à votre réseau

Si le scanner n'est pas encore sur votre Wi-Fi, vous avez deux options :

- **Mode WPS :** Appuyez sur le bouton Wi-Fi du scanner jusqu'à ce qu'il clignote, puis appuyez sur le bouton WPS de votre box internet.
    
- **Mode Wi-Fi Direct (Le plus simple pour la configuration initiale) :**
    
    1. Cherchez les réseaux Wi-Fi disponibles sur votre ordinateur.
        
    2. Connectez-vous au réseau nommé `DIRECT-xxxxx_DS-940DW`.
        
    3. Le mot de passe par défaut est souvent affiché sur une étiquette à l'arrière de l'appareil.
        

## 3. Accéder à l'interface Web

Une fois que vous êtes sur le même réseau que le scanner (ou connecté en direct) :

1. Ouvrez votre navigateur (Firefox ou Chrome).
    
2. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP du scanner.
    
    - Si vous êtes en Wi-Fi Direct, c'est généralement : `http://192.168.118.1`
        
    - Si vous êtes sur votre réseau domestique, vous devrez trouver l'IP via l'interface de votre box ou en tapant `arp -a` dans votre terminal.
        
3. **Identifiants par défaut :**
    
    - **Utilisateur :** `admin`
        
    - **Mot de passe :** celui qui est affiché sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil ou celui que vous avez configuré.
        

---

## 4. Et pour scanner ?

L'interface Web sert à la configuration (Cloud, raccourcis, batterie), mais pour **numériser** vos documents, l'interface Web ne suffira pas. Vous aurez besoin du pilote Brother.

Lorsque l'appareil est branché en USB sur l'ordinateur, ouvrez votre terminal et installez l'outil de numérisation standard :

```bash
sudo apt update
sudo apt install simple-scan sane-utils
```

Brother propose également un outil d'installation automatique pour Linux ("Driver Install Tool") sur leur site de support officiel. Il configure généralement les règles `udev` nécessaires pour que le scanner soit reconnu sans être root.

---

### Une astuce pour le mode USB

Si vous préférez rester en USB, sachez que ce modèle est compatible **SANE**. Si `Simple Scan` (Numériseur de documents) ne le voit pas en USB, essayez de l'ajouter au groupe `lp` :

`sudo usermod -aG lp $USER` (puis redémarrez votre session).

